

Технические требования к елке в Парке искусств МУЗЕОН

Вариант 1. Если вы делаете елку самостоятельно

1. Общая высота конструкции не более 5 метров.
2. Диаметр основания не более 4 метров.
3. Потребление электричества 0 кВТ или собственный генератор.
4. Имейте в виду при проектировании конструкции, что елка должна быть безопасной для посетителей парка, влагоустойчивая, не падать от сильных порывов ветра, не пачкаться.
5. Конструкцию необходимо перед реализацией согласовать с технической службой Парка искусств МУЗЕОН.
6. Украшения для елки должны быть безопасны для посетителей парка, вандалоустойчивы, влагоустойчивы, не пачкаться.
7. Эскизы украшений и техпарспорт согласовывается с администрацией Парка искусств МУЗЕОН.
8. Эскиз проекта прилагается к договору в обязательном порядке.

Вариант 2. Если вы используете елку Парка искусств МУЗЕОНА (елки искусственные)

1. Брендирование елки не более 30% от общей площади для брендирования.
2. Украшения для елки должны быть безопасны для посетителей парка, вандалоустойчивы, влагоустойчивы, не пачкаться.
3. Эскизы украшений и техпарспорт согласовывается с администрацией Парка искусств МУЗЕОН.

Эскизы и заявки по адресам присылаются до 26 ноября: info@muzeon.ru, mnikanorova@muzeon.ru, akihai@muzeon.ru, ebobryashova@muzeon.ru